2019年下半年“双随机一公开”安全抽查情况

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 企业名称 | 检查日期 | 检查人员 | 检查中发现的问题 | 整改情况 |
| 随州卫东化工有限公司 | 9.27 | 许 标  张吉安 | 1.个别设备标牌没有及时更新；2.部分消防柜、消防软管及水带盘卷不规范；3.消防设施安装、位置应进一步规范。 | 1.召开现场隐患整改会议，明确责任人与责任时限，已更新设备管理责任牌，对使用年限、责任人等内容进行了完善；2.按要求规范了消防设施及器材存放管理。 |
| 神农架林区民用爆破器材有限责任公司 | 10.29 | 许 标  张吉安 | 1.炸药库房储存有少部分安全性能不确定的收缴罚没爆炸物品；2.雷管库地面防静电胶皮不平整，有多处翘起。 | 1.库内代储的382kg收缴罚没炸药已于10月29日清理出库；2.已完成雷管库内防静电胶皮的平整防翘处理。 |
| 宜昌市乐嘉民爆器材有限公司 | 11.7 | 许 标  张吉安 | 1.进库前安全教育要进一步规范全面；2.“雷管开箱处”标识牌应清除 | 1.召开专题会议，对员工进行教育培训，进一步规范了进库安全教育培训和安全提示的内容；2.“雷管开箱处”标识牌已清除。 |
| 松滋市天隆民用爆破器材专卖有限责任公司 | 12.3 | 许 标  张吉安 | 1.入库前人员教育制度执行不严格；2.进一步加强进库人员数量监管，严格执行限定人数。 | 1.组织开展安全教育培训，强化库管人员应知应会；2.落实公司奖惩制度，完成员工绩效考评体系。 |
| 麻城凯龙科技化工有限公司 | 12.4 | 许 标  张吉安 | 1.部分管道保温层脱落，存在人员烫伤隐患；2.污水井周边未加防护设施；3.混合器有少量渗漏，应加强维护和控制；4.部分消防雨淋管道未进行涂刷分色； | 1.对部分管道保温脱落处进行了修复；2.对污水井（循环水池）加装了防护栏；3.对混合器渗漏处进行了维修；4.对未做管道分色的消防雨淋管（部分位置）进行了管道分色。 |