附件

2020年上半年“双随机一公开”安全抽查情况

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 企业名称 | 检查日期 | 检查人员 | 检查中发现的问题 | 整改情况 |
| 1 | 湖北凯龙化工集团股份有限公司 | 4.29 | 马丽娜朱志兴 | 1.乳化三线化学工艺状态原始记录，产能发生变化，更换静态乳化芯未填写记录；2.乳化制药工房基质管道未设置“小心碰头”类的警示标识；3.乳化震源药柱生产线装药工房气缸噪声较大，应做好个人防护；4.膨化车间水、油相混合器管道未设置“防烫伤”类的警示标识；5.厂区内转运车导静电带未接地。 | 1.及时填写更换静态乳化芯记录，并召开班前会，强调当化学工艺、产能变化时，要及时填写记录；2.已在乳化制药工房基质管道张贴“小心碰头”警示标识，同时举一反三检查其他安全警示标识有无缺失；3.乳化震源药柱生产线装药工房气缸噪声较大，给员工佩戴耳塞，做好个人防护；4.已在膨化车间水、油相混合器管道张贴“防烫伤”警示标识；5.已对厂区内转运车导静电带加长，确保导静电带接地正常。 |
| 2 | 襄阳卫东民爆器材有限公司 | 5.7-5.8 | 马丽娜朱志兴 | 1.市公司安全事故应急救援预案未进行更新备案，部分企业管理制度针对性不强，年度重大活动资料汇总不够全面，企业会议制度落实不够规范；2.保康分公司人员入库前安全教育不够规范，个别消防灭火器未及时进行年检；3.南漳分公司夜间安全巡查记录存在缺失；4.谷城分公司入库前安全教育不够规范，库房安全监控存在死角，夜间安全巡视不够规范，库房当日记录未及时更新，库区环境卫生秩序有待加强。 | 1.市公司重新修订了应急预案，并对安全管理制度进行了梳理完善、查漏补缺，对年度文档资料进行了再归纳、再整理，及时召开安全工作会议，指定专人做好记录；2.保康分公司加强库管人员教育学习，强调入库前安全教育一人不漏，对消防器材进行定期维护；3.南漳分公司加强夜间巡查和打更，并做好安查记录，同时充实发放防疫器材，严格防疫措施；4.谷城分公司对库管员进行了教育培训，强化外来人员出入库管理，对库房补充安装了视频监控摄像头，确保监控无盲点，对夜间不少于2次的巡查进行了规范安排，按要求规范了库房温湿度记录，组织对库区环境卫生进行了清理整治。 |
| 3 | 湖北东神天神实业有限公司 | 5.9 | 马丽娜朱志兴 | 1.膨化制药工序启动项无锁止开关；2.膨化制药工序蒸汽管道无“注意碰头”之类的警示标识；3.液态硝酸铵卸料处应增设限位装置；4.内转车车载灭火器应更换为5kg灭火器。 | 1.车间已于5月13日在膨化制药工序启动箱上安装插销开关；2.设动处已于5月13日在膨化制药工序液氨管道张贴“注意碰头”警示标志；3.运输分公司已于5月12日在所有液氨车上配备枕木，并要求液氨车停靠液氨平台时必须支垫枕木；4.车间已于5月12日检查所有转运车灭火器，将所有车载灭火器更换为5kg。 |
| 4 | 十堰市天神民爆器材有限公司 | 5.8-5.9 | 马丽娜朱志兴 | 1.郧县分公司库房内存放高度线标识不完整，库区1处消防栓存在锈蚀情况，摄像头有被枝叶遮挡现象，防护土堤存在部分冲刷现象，消防栓布局不利于库区全覆盖防火要求；2.十堰分公司库区杂草过多，库区1处消防器材箱铰链损坏，库房内存放标高线未标识高度，监控室环境秩序有待规范；3.丹江口分公司库房内存放标高线未标识高度，库内温湿度登记不规范。 | 1.郧县分公司已对库内高度线进行了数字标识，对锈蚀消防栓进行了除锈和刷漆养护，对影响摄像头的树枝进行了修剪，对防护土堤进行了增土加固，将1处消防栓栓头更换为双出水口栓头，确保消防水压足够覆盖两个库房；2.十堰分公司对损坏的消防器材箱进行了换新，对库内高度线及限定标高值进行了标识，监控室及岗哨房间已完成秩序整治；3.丹江口分公司对库内高度线及限定标高值进行了标识，规范了温湿度登记要求。 |
| 5 | 葛洲坝易普力湖北昌泰民爆有限公司 | 5.12 | 马丽娜朱志兴 | 1.部分设备有漏药现象，加强维护保养清洁；2.包装工房自动雨淋设施无压力值显示；3.内部转运车无灭火器；4.乳化成品输送防爆间距无标识；5.厂区专门人行道无提示牌。 | 1.企业对生产线所有设备进行检查，安排机修人员对设备开展维护保养，并要求各岗位增加设备清扫频次；2.已安排机修人员更换压力表，并对生产线所有消防雨淋开展有效性验证，验证结果符合生产线消防安全要求；3.内专车灭火器已安装于内部转运车车身前方，便于取用；4.已制作并张贴防爆间距标识；5.已制作人行道提示牌并安装到位。 |
| 6 | 宜昌市乐嘉民爆器材有限公司 | 5.12-5.13 | 马丽娜朱志兴 | 1.夷陵分公司库房通风门无固定装置，围墙边树枝过盛；2.长阳分公司库内码垛过高，库区绿植需及时修整，个别监控摄像头角度待优化；3.五峰分公司库内标高线未进行数字标识，防护土堤杂草过多，灭火器无责任人标识牌；4.宜都分公司库内标高线未进行数字标识，库区环境有待进一步清理，库内1处胶皮有翻翘现象。 | 1.夷陵分公司已安装通风门固定装置，对围墙周边树枝进行了修剪；2.长阳分公司对库内码垛进行了调整，对库区绿植进行了修剪，对个别摄像头角度进行了调整优化；3.五峰分公司，土堤杂草已清理，所有消防器材均已制作并张贴责任标识牌；4.宜都分公司完成库内标高线数字标识和杂草等环境治理，1号库内导静电胶皮已更新。 |
| 7 | 湖北东神楚天化工有限公司 | 5.25 | 马丽娜朱志兴 | 1.乳化生产线39号电机防爆连接存在脱落；2.配电室应配备二氧化碳灭火器，起爆具药柱转运车应配备灭火器。 | 1.企业召开专题会议，研究整改措施，明确责任部门、责任人和整改时限；2.已拆除原本用胶布包扎连接的电机防爆管，改用金属管接件规范连接；3.所有配电室和控制室均已配备二氧化碳灭火器，起爆具药柱转运车配备了干粉灭火器。 |